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	ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

	
	1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

	
	Наименование изделия:
	Наименование автомобиля:
	Период выпуска
	Рекомендованная нагрузка на шар*
	Рекомендованная нагрузка прицепа  без тормозов/с тормозами**
	Класс ТСУ

( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая )
	Артикул изделия

	
	Фаркоп


	Chery Tiggo 7 Pro / Pro Max / Tenet T7
	2020-н.в.
	-
	-
	4 ( 160 кг / 350 кг / 2200 кг )
	FA 0390-E


Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	
	Комплект крепежа  273.390
	

	10
	Болт М10х35
	6

	11
	Болт М12х40
	4

	12
	Гайка М12
	2

	13
	Гайка М27
	1

	14
	Шайба гроверная 10
	6

	15
	Шайба гроверная 12
	4

	16
	Шайба гроверная 27
	1

	17
	Шайба  8
	2

	18
	Шайба  10
	6

	19
	Шайба  12
	6

	20
	Болт М8х20
	2


Изделие состоит из следующих элементов:

	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во

	1
	305.390 Рама фаркопа
	1

	2
	745.390 Кронштейн
	1

	3
	745.390-01 Кронштейн
	1

	4
	707.390 Закладные М10
	2

	5
	305.417 Кронштейн-Вставка
	1

	6
	747.027 Палец-фиксатор
	1

	7
	745.282 Гнездо розетки
	1

	8
	713-006 Шар сцепной
	1

	9
	Шплинт DIN 11024
	1


3. УСТАНОВКА
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1. Снять задний бампер.

2. Снять усилитель бампера.

3. Рассверлить отверстия для установки закладных (4). 

4. Закрепить кронштейны (2 и 3) при помощи закладных (4) и болтов М10х35 (10)

5. Установить раму фаркопа (1) и закрепить ее болтами М12х40 (11) к кронштейнам (2 и 3). 

6. Затянуть весь крепеж.

Примечания. 
За последствия неправильной установки , а также при использовании тсу не по его прямому назначению, предприятие - изготовитель ответственности не несет; 

Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм. 

Перед установкой тсу рекомендуется пройтись метчиком по резьбовым элементам фаркопа и автомобиля, а также смазать их консистентной смазкой. 

Категорически запрещена эксплуатация прицепа без установки страховочного троса.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Скорость передвижения при буксировке прицепа не должна превышать 80 км/ч по асфальтированной дороге и 30 км/ч на неасфальтированном покрытии (на неасфальтированном участке, допустимые нагрузки на тсу снижаются на 50%, от заявленных заводом-изготовителем характеристик).

Для предотвращения появления коррозии, тсу необходимо очищать от коррозийно-активных материалов (грязь, влага, дорожные реагенты). При обнаружение повреждений порошкового покрытия фаркопа, требуется подкрасить места сколов и царапин.

При сцепке прицепа с автомобилем, на шар должна быть нанесена консистентная смазка.

Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанной заводом-изготовителем транспортного средства.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской
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* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки и печать установочного центра:

                          Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

	ООО «НТИ-ГРУПП», 111024, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 55.

Телефон: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345; 
Адрес сайта: www.farkop-bizon.ru  фаркоп-бизон.рф



